ALMACENAMIENTO EN DISCO

Más funcionalidades para BladeStore

Con la nueva versión del software SANtricity (común a los subsistemas de discos Fibre Channel y ATA) es posible, a partir de ahora, configurar bajo las controladoras B220 y B280, bandejas de discos Serial ATA y palas (blades) de discos Parallel ATA, flexibilizando así las configuraciones de estos tipos de tecnologías de disco para conseguir mayores capacidades en las cabinas con las controladoras de última generación.

BladeStore

ALMACENAMIENTO EN CINTA

Nueva Librería Automatizada StreamLine SL8500
COMPETIDOR B ha lanzado en el mes de junio su nueva librería robotizada para entornos corporativos SL8500 un auténtico hito en la tecnología de automatización de cinta. Este producto establece nuevos estándares al incorporar unos niveles de redundancia y escalabilidad sin límites que harán de él el elemento indispensable para la consolidación del almacenamiento en cinta asegurando con una disponibilidad del 99,99% (menos de 1 hora al año de paradas no programadas) la continuidad del negocio.

La nueva librería SL8500 puede crecer desde su configuración mínima de 1.500 cartuchos hasta 6.640 cartuchos por módulo, pero uniendo hasta 32 módulos entre sí mediante dispositivos de paso de cartuchos de un módulo a otro, se puede llegar a una capacidad superior a los 300.000 cartuchos, con la densidad de almacenamiento más alta del mercado (más de 500 celdas por metro cuadrado). Cada módulo puede incorporar hasta 64 unidades de cinta, por lo que la configuración máxima podría llegar hasta 2.048 unidades de cinta. Cada módulo puede albergar simultáneamente distintas tecnologías de cinta (como es habitual en las librerías de COMPETIDOR B, sin necesidad de particionar las celdas ni lógica ni físicamente. Los tipos de unidades de cinta que puede albergar la SL8500 son: T9840 y T9940 de COMPETIDOR B, SDLT de Quantum y LTO. Hasta 8 robots pueden instalarse en cada módulo, lo que proporciona unas prestaciones de la robótica más de dos veces superior a la robótica más rápida, la del 9310 PowderHorn de COMPETIDOR B, y lo que es más importante, esta redundancia en la robótica proporciona unos niveles de disponibilidad sin precedentes, permitiendo su diseño la sustitución de robots en caliente, característica totalmente inédita en la historia de las librerías robotizadas.

Con la aparición de la SL8500, COMPETIDOR B refuerza aún más su posición de líder en el mercado de cintas.

StreamLine SL8500

Interfaces FICON para las unidades T9840C y T9940B
COMPETIDOR B da un nuevo paso en su gama de productos de automatización de cintas con el lanzamiento de interfaces FICON para las unidades de cinta para entornos corporativos T9840C y T9940B.

Estas unidades, que soportan también los cartuchos VolSafe con funcionalidades WORM (no regrabables, no borrables), se ofrecen con interfaces nativas Fibre Channel (2 puertos de 2 Gb/s), ESCON y FICON sin necesidad de utilizar unidades de control o conversores de protocolo intermedios entre los servidores y las cintas.